Приложение

к решению Собрания депутатов

Пионерского сельского поселения

 от 12.05.2022 № **05-нд**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**Заказчик: администрация Пионерского сельского поселения
Елизовского муниципального района**

**Муниципальный контракт № 02.09/21
от 02.09.2021**

**Исполнитель: ООО «Корпус»**

**Положение о территориальном
планировании**

**Том I**

п. Пионерский, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc56275414)

[1.1. Перечень применяемых в тексте сокращений 3](#_Toc56275415)

[1.2. Состав утверждаемой части генерального плана 4](#_Toc56275416)

[1.3. Основные сведения о территории планирования 5](#_Toc56275417)

[2. Функциональное зонирование территории 13](#_Toc56275418)

[3. Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории Пионерского сельского поселения 15](#_Toc56275419)

[3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 16](#_Toc56275420)

[3.2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 42](#_Toc56275420)

[4. Приложения 47](#_Toc56275421)

[4.1. Каталог координат поворотных точек границы п. Пионерский 47](#_Toc56275415)

[4.2. Каталог координат поворотных точек границы п. Светлый 50](#_Toc56275416)

[4.3. Каталог координат поворотных точек границы п. Крутобереговой 55](#_Toc56275417)

# **Общие положения**

* 1. Перечень применяемых в тексте сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| АЗС | автомобильная заправочная станция |
| ВЛ | воздушные линии |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| сут. | сутки |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| ХОО | химически опасный объект |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

* 1. Состав утверждаемой части генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| **Текстовые материалы** |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании  | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| **Графические материалы. Положение о территориальном планировании** |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иные объекты местного значения Пионерского сельского поселения | М 1:10000 | ГП-1 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения Пионерского сельского поселения | М 1:10000 | ГП-1.1 |
|  | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения Пионерского сельского поселения | М 1:10000 | ГП-1.2 |
|  | Карта границ населённых пунктов Пионерского сельского поселения  | М 1:15000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон Пионерского сельского поселения | М 1:10000 | ГП-3 |

* 1. Основные сведения о территории планирования

Внесение изменений в генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края разработан согласно муниципальному контракту № 02.09/21 от 02.09.2021, в соответствии с перечнем и объёмом работ, определённых техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

Официальное наименование поселения – Пионерское сельское поселение Елизовского муниципального района в Камчатском крае (далее – Пионерское сельское поселение, сельское поселение).

Генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (далее – генеральный план Пионерского сельского поселения) подготовлен на всю территорию Пионерского сельского поселения в границах, установленных законом Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Этапы реализации генерального плана:

* первая очередь – до 2031 года;
* расчётный срок – до 2041 года.

В 2020 г. Численность населения Пионерского сельского поселения составила 4276 чел. В последние годы прослеживается положительная динамика, за 5 лет общий прирост населения составил 197 чел.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Пионерском сельском поселении, характеризуется за период 2018-2020 гг., снижением уровня рождаемости и увеличением уровня смертности, не способствующим простому воспроизводству населения, и при этом в целом за данный период положительным балансом миграционного прироста.

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий, влияния внешних и внутренних сил на градостроительную и средообразующую систему проектом предлагается три сценария развития событий: инерционный, инвестиционный и базовый.

В рамках генерального плана выбран *базовый* сценарий развития. При этом актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления является стабилизация и увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию района и сельского поселения.

При данном сценарии численность населения в поселении на расчётный срок (2041 год) составит 9890 человек.

Подготовка генерального плана Пионерского сельского поселения проведена в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

* Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190 ФЗ;
* Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;
* Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
* Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
* Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
* Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
* Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
* Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
* Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
* Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
* Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
* Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;
* Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
* Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
* Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
* Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999
№ 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009
№ 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009
№ 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016
№ 1634-р «Об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013
№ 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;
* Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
* Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650
«Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;
* Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;
* Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
* Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;
* Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 472 «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями в Камчатском крае»;
* Закон Камчатского края от 24.12.2010 № 547 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края»;
* Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края»;
* Закон Камчатского края от 25.12.2013 № 386 «Об отдельных вопросах в области обращения с отходами производства и потребления на территории Камчатского края»;
* Постановление Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 503-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края»;
* Постановление Правительства Камчатского края от 10.10.2019 № 431-П «Об утверждении схемы территориального планирования Камчатского края»;
* Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года»;
* Постановление Правительства Камчатского края от 08.11.2018 г. № 470-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2023 годов»;
* СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
* Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (утверждены ГУГК СССР 25.11.1986);
* ГОСТ Р 50828-95 «Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования»;
* ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические»;
* Приказ Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 18.06.2007 № П/0137 «Об утверждении Положения о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации»;
* «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;
* «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
* «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;
* «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
* «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

При осуществлении территориального планирования Пионерского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

* Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);
* Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№ 717 в ред. от 19.12.2014);
* Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710);
* Развитие образования (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);
* Развитие транспортной системы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, в редакции, введённой в действие с 12.04.2019 постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 378).

При осуществлении территориального планирования Пионерского сельского поселения также учтены интересы Камчатского края по реализации полномочий органов государственной власти Камчатского края, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Елизовского района Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, схемы территориального планирования Камчатского края и краевых государственных программ:

* «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»;
* «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»;
* «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;
* «Физическая культура, спорт, молодёжная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»;
* «Развитие культуры в Камчатском крае»;
* «Развитие образования в Камчатском крае»;
* «Развитие здравоохранения Камчатского края»;
* «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края».

Кроме того, в части, касающейся Пионерского сельского поселения, учтены основные аспекты следующих программ:

* «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2016-2029 годы»;
* «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2016-2030 годы»;
* «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края период 2018-2022 годы с перспективой до 2037 года».

# **Функциональное зонирование территории**

Границы функциональных зон[[1]](#footnote-1) определены с учётом границы муниципального образования, естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

В границах Пионерского сельского поселения выделен следующий состав функциональных зон:

* зона застройки индивидуальными жилыми домами;
* зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
* зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
* зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
* общественно-деловые зоны;
* зона специализированной общественной застройки;
* производственная зона;
* коммунально-складская зона;
* зона инженерной инфраструктуры;
* зона транспортной инфраструктуры;
* зоны сельскохозяйственного использования;
* производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
* зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
* зоны рекреационного назначения;
* зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
* зона лесов;
* зона озелененных территорий специального назначения зона кладбищ;
* зона режимных территорий;
* иные зоны.

Баланс функциональных зон Пионерского сельского поселения составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов генерального плана. Этот баланс даёт представление о перспективном использовании территории.

Таблица 1

Баланс функциональных зон Пионерского сельского поселения

| **Наименование территорий** | **Пионерское СП** |
| --- | --- |
| **Площадь, га** | **Доля, %** |
| ***Итого сельское поселение*** | ***1536,22*** | ***100*** |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 313,72 | 20,42 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 19,78 | 1,29 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 2,59 | 0,17 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 66,98 | 4,36 |
| Общественно-деловые зоны | 57,93 | 3,77 |
| Зона специализированной общественной застройки | 74,59 | 4,85 |
| Производственная зона | 81,52 | 5,31 |
| Коммунально-складская зона | 13,71 | 0,89 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 19,47 | 1,27 |
| Зона транспортной инфраструктуры: улично-дорожная сеть | 161,38 | 10,51 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 119,62 | 7,79 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 7,36 | 0,48 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 61,99 | 4,03 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 85,99 | 5,60 |
| Зоны рекреационного назначения | 144,45 | 9,40 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 61,45 | 4,00 |
| Зона лесов | 1,27 | 0,08 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 131,78 | 8,58 |
| Зона режимных территорий | 44,62 | 2,90 |
| Иные зоны | 66,02 | 4,30 |

# **Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории Пионерского сельского поселения**

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами Елизовского муниципального района и Пионерского сельского поселения, устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

* 1.
	2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы 2 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2031 года, расчётный срок – до 2041 года.

Таблица 2

Перечень объектов местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение** | **Параметры объекта** | **Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий** | **Этап территориального планирования** | **Функциональная зона/****Источник информации о мероприятии** |
| **ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ** |
| **Объекты местного значения в сфере водоснабжения** |
|  | Строительство насосной станции III-ого подъема | Пионерское СП | максимальной мощностью 30 кВт/час, производительностью 2400 м3/сут (100 м3/час) | I пояс зоны санитарной охраны[[2]](#footnote-2) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Бурение и опробование разведочно-эксплуатационной скважины на воду на участке недр местного значения «Светлый-3» | ул. Березовая поселок Светлый | производительностью 16 тыс. м3/сут. | I пояс зоны санитарной охраны[[3]](#footnote-3) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Строительство нового резервуара | скв. №2094 | 2х500 м3 | I пояс зоны санитарной охраны[[4]](#footnote-4) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Устройство ЗСО резервуара у скв. №2094 | скв. №2094 | 300м | I пояс зоны санитарной охраны[[5]](#footnote-5) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Устройство ЗСО скв. №2014 | скв. №2014 | 190 м | I пояс зоны санитарной охраны[[6]](#footnote-6) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Устройство ЗСО скв. №16-166 | скв. №16-166 | 190 м | I пояс зоны санитарной охраны[[7]](#footnote-7) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Строительство РЧВ (1 этап) | Пионерское СП | Объем 2х3000 м3 | I пояс зоны санитарной охраны[[8]](#footnote-8) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Строительство РЧВ (3 этап) | Пионерское СП | Объем 2х2000 м3 | I пояс зоны санитарной охраны[[9]](#footnote-9) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | ул. Таежная (№1) | по проекту | Охранная зона[[10]](#footnote-10) – 20 м | Первая очередь | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | ул. В. Бонивура (№2) | по проекту | Охранная зона[[11]](#footnote-11) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | ул. Зеленая (№3) | по проекту | Охранная зона[[12]](#footnote-12) – 20 м | Первая очередь/Расчетный срок | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | ул. Н. Коляды (№4) | по проекту | Охранная зона[[13]](#footnote-13) – 20 м | Первая очередь/Расчетный срок | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | мкр. Центральный (№5) | по проекту | Охранная зона[[14]](#footnote-14) – 20 м | Первая очередь/Расчетный срок | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | мкр. Центральный (№6) | по проекту | Охранная зона[[15]](#footnote-15) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | мкр. Центральный (№7) | по проекту | Охранная зона[[16]](#footnote-16) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | ул. Янтарная (№8) | по проекту | Охранная зона[[17]](#footnote-17) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | мкр. Молодежный (№9) | по проекту | Охранная зона[[18]](#footnote-18) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения для подключения территории перспективной застройки | ул. Лесная (№10) | по проекту | Охранная зона[[19]](#footnote-19) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения | п. Пионерский (подключение существующих потребителей) | требует уточнения | Охранная зона[[20]](#footnote-20) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство сетей водоснабжения | п. Светлый (подключение существующих потребителей) | требует уточнения | Охранная зона[[21]](#footnote-21) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство кольцевого водопровода (1 этап) | Пионерское СП | Ø300, протяженностью 4100 п.м. | Охранная зона[[22]](#footnote-22) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство водопровода  | от магистрального водопровода Ø1000 до ВНС «Пионерская» | 2хØ300, протяженностью 1000 п.м.(1 этап). | Охранная зона[[23]](#footnote-23) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство кольцевого водопровода (2 этап). | Пионерское СП | Ø250, протяженностью 5500 п.м. | Охранная зона[[24]](#footnote-24) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Строительство кольцевого водопровода (3 этап). | Пионерское СП | Ø250, протяженностью 4200 п.м. | Охранная зона[[25]](#footnote-25) – 20 м | Первая очередь/Расчетный срок | Схема водоснабжения |
|  | Строительство кольцевого водопровода. (4 этап). | Пионерское СП | Ø250, протяженностью 4000 п.м. | Охранная зона[[26]](#footnote-26) – 20 м | Первая очередь/Расчетный срок | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция и вывод в резерв скв. №2014  | Пионерское СП, скв. №2014 | Установка нового павильона, Электрохозяйство, Замена н/а, Диспетчеризация, Автоматизация, Дооснащение технологическим оборудованием) | I пояс зоны санитарной охраны[[27]](#footnote-27) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция и вывод в резерв скв. №16-166  | скв. №16-166 | Установка нового павильона, Электрохозяйство, Замена н/а, Диспетчеризация, Автоматизация, Дооснащение технологическим оборудованием | I пояс зоны санитарной охраны[[28]](#footnote-28) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Реконструкцию насосной станции ВНС «Пионерская» (1 этап). | Пионерское СП | производительность 6200 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны[[29]](#footnote-29) – 30 м | Первая очередь  | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, п. Крутобереговый (ул. Елизовское шоссе) | Ø250, протяженностью 4п.м. | Охранная зона[[30]](#footnote-30) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, п. Крутобереговый (ул.Елизовское шоссе) | Ø159, протяженностью 89 п.м. | Охранная зона[[31]](#footnote-31) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, п. Крутобереговый (ул.Елизовское шоссе) | Ø133, протяженностью 292 п.м. | Охранная зона[[32]](#footnote-32) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, п. Крутобереговый (ул.Елизовское шоссе) | Ø100, протяженностью 187 п.м. | Охранная зона[[33]](#footnote-33) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | Реконструкция трубопровода в п. Светлый, п. Крутобереговый (ул.Елизовское шоссе) | Ø57, протяженностью 7 п.м. | Охранная зона[[34]](#footnote-34) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский | Ø200, протяженностью 459 п.м. | Охранная зона[[35]](#footnote-35) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский | Ø159, протяженностью 282 п.м. | Охранная зона[[36]](#footnote-36) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский | Ø100, протяженностью 1933 п.м. | Охранная зона[[37]](#footnote-37) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский | Ø70-80, протяженностью 188 п.м. | Охранная зона[[38]](#footnote-38) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский | Ø50, протяженностью 1289,5 п.м. | Охранная зона[[39]](#footnote-39) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский, ул. Зеленая | Ø219, протяженностью 104,5 п.м. | Охранная зона[[40]](#footnote-40) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Пионерский, ул. Зеленая | Ø150, протяженностью 432 п.м. | Охранная зона[[41]](#footnote-41) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, ул. Луговая | Ø100, протяженностью 447,7 п.м. | Охранная зона[[42]](#footnote-42) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, ул. Луговая | Ø25-50, протяженностью 522,7 п.м | Охранная зона[[43]](#footnote-43) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, ул. Мира | Ø100, протяженностью 109 п.м. | Охранная зона[[44]](#footnote-44) – 20 м  | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Реконструкция водопровода | п. Светлый, ул. Мира | Ø50, протяженностью 125 п.м. | Охранная зона[[45]](#footnote-45) – 20 м | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Ликвидация резервуара чистой воды | п. Светлый, ул. Луговая | - | - | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Ликвидация резервуара чистой воды | п. Светлый, ул. Березовая | - | - | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
|  | Ликвидация резервуара чистой воды | п. Светлый, ул. Мира | - | - | Первая очередь  | Схема водоснабжения |
| **Объекты местного значения в сфере водоотведения** |
|  | Реконструкция (строительство) КОС «Пионерские» Пионерского сельского поселения | п. Пионерский | до производительности 6000 м3/сут | Санитарно-защитная зона[[46]](#footnote-46) – 300 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры // Схема водоотведения |
|  | Реконструкция трубопровода | п. Пионерский | Ø150-200, протяженностью 6642п.м | Охранная зона[[47]](#footnote-47) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки в пос. Пионерский ул. Бонивура | Ø200, протяженностью 700 п.м., | Охранная зона[[48]](#footnote-48) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | от мкр. Центрального и ул. В. Бонивура | Ø500, протяженностью 2600 п.м. | Охранная зона[[49]](#footnote-49) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство напорного коллектора | для подключения жилой застройки в пос. Пионерский ул.Таежная | 2Ø110, протяженностью 300 п.м. | Охранная зона[[50]](#footnote-50) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки в пос. Пионерский ул. Таежная | Ø200, протяженностью 550 п.м. | Охранная зона[[51]](#footnote-51) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки в пос. Пионерский ул. Зеленая | Ø200, протяженностью 697 п.м. | Охранная зона[[52]](#footnote-52) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки мкр. Центральный (5) | Ø300, протяженностью 121 п.м. | Охранная зона[[53]](#footnote-53) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки мкр. Центральный (5) | Ø250, протяженностью 653 п.м. | Охранная зона[[54]](#footnote-54) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки мкр. Центральный (6) | Ø400, протяженностью 586 п.м. | Охранная зона[[55]](#footnote-55) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки мкр. Центральный (6) | Ø350, протяженностью 1203 п.м. | Охранная зона[[56]](#footnote-56) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки мкр. Центральный (6) | Ø300, протяженностью 50 п.м. | Охранная зона[[57]](#footnote-57) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора | для подключения жилой застройки мкр. Молодежный | Ø300, протяженностью 462 п.м. | Охранная зона[[58]](#footnote-58) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного выпуска от КОС | п. Пионерский | КОС Ø500, протяженностью 1800 п.м. | Охранная зона[[59]](#footnote-59) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство напорного коллектора | п. Пионерский, для перекачки стоков на КОС | 2Ø315, протяженностью 500 п.м | Охранная зона[[60]](#footnote-60) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство напорного коллектора в две нитки из полиэтилена | от КНС «Светлый» до колодца гашения напора по ул. Мира,2 | Ø250, протяженностью 2х290 п.м | Охранная зона[[61]](#footnote-61) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство самотечного коллектора из полиэтилена | от ул. Труда до приемной камеры КНС «Светлый» | Ø400, протяженностью 1404 п.м | Охранная зона[[62]](#footnote-62) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство напорного коллектора в две ветки из полиэтилена |  от КНС «Крутобереговой» до камеры гашения напора по ул. Труда в п. Светлый | Ø250, протяженностью 2х1000 п.м. | Охранная зона[[63]](#footnote-63) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Таежная | Ø150, протяженностью 625 п.м | Охранная зона[[64]](#footnote-64) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Бонивура | Ø150, протяженностью 1240 п.м | Охранная зона[[65]](#footnote-65) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Бонивура | Ø300, протяженностью 344 п.м | Охранная зона[[66]](#footnote-66) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Зеленая | Ø150, протяженностью 1218 п.м | Охранная зона[[67]](#footnote-67) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Н. Коляды | Ø150, протяженностью 30 п.м | Охранная зона[[68]](#footnote-68) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Центральный (5) | Ø200, протяженностью 1812 п.м | Охранная зона[[69]](#footnote-69) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Центральный (5) | Ø150, протяженностью 6012 п.м | Охранная зона[[70]](#footnote-70) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Центральный (6) | Ø200, протяженностью 306 п.м | Охранная зона[[71]](#footnote-71) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Центральный (6) | Ø150, протяженностью 5348 п.м | Охранная зона[[72]](#footnote-72) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Центральный (7) | Ø200, протяженностью 422 п.м | Охранная зона[[73]](#footnote-73) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Центральный (7) | Ø150, протяженностью 5265 п.м | Охранная зона[[74]](#footnote-74) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Янтарная | Ø150, протяженностью 791 п.м | Охранная зона[[75]](#footnote-75) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Молодежный | Ø200, протяженностью 422 п.м | Охранная зона[[76]](#footnote-76) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | мкр. Молодежный | Ø150, протяженностью 23121 п.м | Охранная зона[[77]](#footnote-77) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | ул. Лесная | Ø150, протяженностью 1511 п.м | Охранная зона[[78]](#footnote-78) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | Строительство разводящих канализационных сетей | Ø200, протяженностью 130 п.м | Охранная зона[[79]](#footnote-79) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей из полиэтилена | п. Пионерский (подключение существующих потребителей ул. Н. Коляды) | Ø150, протяженностью 152 п.м | Охранная зона[[80]](#footnote-80) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей | п. Светлый (подключение существующих потребителей) | Ø200, протяженностью 1299 п.м | Охранная зона[[81]](#footnote-81) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей | п. Светлый (подключение существующих потребителей) | Ø150, протяженностью 7471 п.м | Охранная зона[[82]](#footnote-82) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство разводящих канализационных сетей | п. Крутобереговый (подключение существующих потребителей) | Ø150, протяженностью 813 п.м | Охранная зона[[83]](#footnote-83) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительства самотечного коллектора | по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 | Ø200, протяженностью 570 п.м | Охранная зона[[84]](#footnote-84) – 20 м | Первая очередь | Схема водоотведения |
|  | Строительство канализационной насосной станции  | п. Пионерский | производительностью 4940 м3/сут. | Санитарно-защитная зона[[85]](#footnote-85) – 15 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоотведения |
|  | Строительство канализационной насосной станции  | п. Пионерский | производительностью 360 м3/сут. | Санитарно-защитная зона[[86]](#footnote-86) – 15 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоотведения |
|  | Строительство канализационной насосной станции  | п. Пионерский | производительностью 38 м3/час. | Санитарно-защитная зона[[87]](#footnote-87) – 15 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоотведения |
|  | Строительство канализационной насосной станции  | п. Пионерский | производительностью 35 м3/час. | Санитарно-защитная зона[[88]](#footnote-88) – 15 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Схема водоотведения |
| **Объекты местного значения в сфере электроснабжения** |
|  | Строительство трансформаторных подстанций | Пионерское СП | 19 трансформаторных подстанций класса ТП-10(6)/0,4 кВ | Охранная зона[[89]](#footnote-89) – 10 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского, СТП Елизовский районсельского поселения на 2016-2029 гг., ПП |
|  | Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Пионерское СП | выявление и инвентаризация бесхозных сетей электроснабжения | -Не устанавливается | Первая очередь | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016-2029 гг. |
|  | Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения | п. Пионерский | от ул. Н. Коляды, 20 до СТ "Кедр" 60 м. - 3 опоры от ул. В. Бонивура д.10 до Сквера - 120 м.- 5 опор | Не устанавливается | Первая очередь | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг. |
|  | Строительство распределительной подстанции | Территория Жилого района | 35/10 кВ, 1 ед. | Охранная зона[[90]](#footnote-90)  – 10 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /СТП Елизовского района, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 -2029 гг. |
|  | Строительство электрических сетей 10 кВ | Пионерское СП | 8,0 км. | Охранная зона[[91]](#footnote-91)  – 10 м | Первая очередь / Расчетный срок | Проект планировки |
|  | Строительство трансформаторной подстанции | Территория Жилого района | 10/0,4 кВ, 20 ед. | Охранная зона[[92]](#footnote-92) – 10 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /СТП Елизовского района, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг. |
| **Объекты местного значения в сфере газоснабжения** |
|  | Строительство газопроводов высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) | От границы Новоавачинского с Пионерским сельскими поселениями и далее по сельскому поселению и от границы Петропавловск- Камчатского городского округа с Пионерским сельским поселением и далее по сельскому поселению. | Р до 0,6 Мпа, L=12,440 км | Охранная зона[[93]](#footnote-93) – 4 м | Первая очередь / Расчетный срок | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг.- |
|  | Строительство газопроводов низкогодавления IV категории (Р до 0,003 МПа) | Пионерское СП | Р до 0,003 Мпа, L=42,915 км | Охранная зона[[94]](#footnote-94) – 4 м | Первая очередь / Расчетный срок | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг. |
|  | Строительство газорегуляторных пунктов | Пионерское СП | п. Пионерский - 6 шт; п. Светлый - 12 шт. | Охранная зона[[95]](#footnote-95)– 10 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг., СТП Елизовского района |
|  | Строительство катодных станций | Пионерское СП | газопроводы высокого давления, Р до 0,6 МПа (5 шт.); газопроводы низкого давления, Р до 0,003 МПа (20 шт.) | Охранная зона [[96]](#footnote-96)– 4 м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг. |
| **Объекты местного значения в сфере теплоснабжения** |
|  | Строительство котельной на газовом топливе  | п. Пионерский | установленная мощность 15 МВт с перспективой наращивания до 20 МВт. | Согласно расчётам[[97]](#footnote-97) | Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Схема теплоснабжения |
|  | Строительство котельной центра детского творчества (для теплоснабжения проектируемого центра детского творчества, амбулатории, выдвижного пункта скорой медицинской помощи двух магазинов) | п. Светлый | установленная мощность составит 0,800 Гкал/ч. | Согласно расчётам[[98]](#footnote-98) | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры /Схема теплоснабжения  |
|  | Строительство котельной санаторной школы-интерната (для теплоснабжения проектируемой камчатской областной санаторной школы-интерната, спортивного зала, бассейна, детского сада, отделениесберегательного банка, отделение связи, клуба, библиотеки, пункта бытового обслуживания, бани и магазина) | Микрорайон Молодежный п. Светлый. | установленная мощность составит 1,500 Гкал/ч. | Согласно расчётам[[99]](#footnote-99) | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры /Схема теплоснабжения  |
|  | Строительство котельной проектной камчатской краевой больницы. | п. Крутобереговый | установленная мощность составит 6,450 Гкал/ч. | Согласно расчётам[[100]](#footnote-100) | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры /Схема теплоснабжения  |
|  | Строительство котельной нового жилого района | Пионерское СП | мощность 30 Гкал/час | Согласно расчётам[[101]](#footnote-101) | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры /Схема теплоснабжения |
|  | Строительство центральных тепловыхПунктов (ЦТП) | Пионерское СП | 9 ед. | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Зона инженерной инфраструктуры /Схема теплоснабжения |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения | Пионерское СП | Замена ветхих тепловых сетей | Охранная зона[[102]](#footnote-102) – от 3 м | Первая очередь / Расчетный срок | Схема теплоснабжения  |
|  | Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов. | Пионерское СП | Требует уточнения | Охранная зона[[103]](#footnote-103) – от 3 м | Первая очередь / Расчетный срок | Схема теплоснабжения  |
|  | Перекладка и сооружение сетей теплоснабжения | Пионерское СП | Dу=50 мм, L=3524.4 м, Dу=70 мм, L=895.5 м, Dу=80 мм, L=133.0 м, Dу=100 мм, L=777.0 м, Dу=125 мм, L=963.0 м. Dу=150 мм, L=710.1 м, Dу=175 мм, L=574.3 м, Dу=250 мм, L=959.1 м, Dу=300 мм, L=292.2 м, Dу=350 мм, L=189.4 м. Dу=400 мм, L=1326.1м, Dу=500 мм, L=673.6 м | Охранная зона[[104]](#footnote-104) – от 3 м | Первая очередь / Расчетный срок | Схема теплоснабжения  |
|  | Сооружение сетей ГВС | Пионерское СП | Dу=50 мм, L=5061.4 м, Dу=70 мм, L=574.1 м, Dу=80 мм, L=182.4 м, Dу=100 мм, L=375.1 м, Dу=125 мм, L=936.4 м, Dу=150 мм, L=189.1 м, Dу=200 мм, L=223.8 м. | Охранная зона[[105]](#footnote-105) – от 3 м | Первая очередь / Расчетный срок | Схема теплоснабжения  |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | Пионерское СП | Оборудование вводов многоквартирных домов приборами учета | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2029 гг. |
| **Объекты местного значения в сфере связи** |
|  | Строительство автоматической телефонной станции | п. Пионерский, п. Светлый | емкость 2100 номеров, емкость 1800 номеров | Не устанавливается | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры / предложение разработчиков |
|  | Строительство сети связи | от волоконно-оптической линии связи в районе перекрестка федеральной автодороги Морпорт-Аэропорт с поворотом на строящуюся Камчатскую краевую больницу до Узла связи ОАО «Ростелеком», | от волоконно-оптической линии связи в районе перекрестка федеральной автодороги Морпорт-Аэропорт с поворотом на строящуюся Камчатскую краевую больницу до Узла связи ОАО «Ростелеком», расположенного в цокольном этаже жилой блок-вставки поз. 7.1 (1-я очередь строительства) | - | Первая очередь | Проект планировки |
|  | Строительство распределительной сети связи | Пионерское СП | до каждого многоквартирного дома и отдельно стоящих объектов социального, административного, культурно-бытового и коммунально-хозяйственного назначения | - | Первая очередь | Проект планировки |
| **Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры** |
|  | Строительство улично-дорожной сети | Пионерское СП | 33,4 км | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Проект планировки |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети | Пионерское СП | 7,1 км | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2030 годы |
|  | Строительство 6 остановок общественного пассажирского транспорта | Пионерское СП | требует уточнений на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Зона транспортной инфраструктуры / Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2030 годы |
|  | Строительство станции технического обслуживания автомобилей | Пионерское СП | 3 станции технического обслуживания автомобилей на 8 постов | Санитарно-защитная зона[[106]](#footnote-106) – 50м | Первая очередь / Расчетный срок | Зона транспортной инфраструктуры/ Проект планировки |
|  | Строительство гаражей индивидуальных легковых автомобилей | Пионерское СП | 2142 машино-места | Санитарно-защитная зона[[107]](#footnote-107)– 15м, 25 м, 35м | Первая очередь/ Расчетный срок | Зона транспортной инфраструктуры / Проект планировки |
|  | Строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении | Пионерское СП | 7,1 км | Не устанавливается | Первая очередь/ Расчетный срок | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2030 годы |
|  | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов  | Пионерское СП | требует уточнений на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь/ Расчетный срок | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2016 - 2030 годы |
|  | Реконструкция автозаправочной станции | Пионерское СП | увеличение количества топливо-раздаточных колонок на существующей АЗС до 4-х | Санитарно-защитная зона[[108]](#footnote-108)  – 50м | Первая очередь | Зона транспортной инфраструктуры / предложение разработчиков |
|  | Строительство вертолетной площадки | п. Крутобереговый | 1 объект |  | Первая очередь/ Расчетный срок | Зона транспортной инфраструктуры/ПП |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Пионерское СП | требует уточнений на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь | программа «Развитие транспортной системы Пионерского сельского поселения» |
|  | Строительство и реконструкция транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения | Пионерское СП | требует уточнений на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь | программа «Развитие транспортной системы Пионерского сельского поселения» |
| **Объекты местного значения в сфере образования и науки** |
|  | Строительство дошкольных образовательных организаций | Пионерское СП, новый жилой район | строительство 5 дошкольных образовательных организаций по 140 мест каждая | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
|  | Строительство дошкольных образовательных организаций | Пионерское СП, новый жилой район | 1 объект на 180 мест  | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
|  | Строительство новой школы | Пионерское СП, новый жилой район | 1050 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
| **Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта** |
|  | Строительство физкультурно- оздоровительныйкомплекс с бассейном | Пионерское СП | 1 объект | Не устанавливается | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
|  | Строительство многофункциональных спортивных площадок и стадиона с трибунами | Пионерское СП | общей площадью 12,8 тыс.м2 | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
|  | Строительство детско-юношеской спортивной школы | Пионерское СП | 50 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
| **Объекты местного значения в сфере культуры и искусства** |
|  | Строительство школы искусств | Пионерское СП | 180 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
|  | Строительство культурно-досугового центра | Пионерское СП | 1 объект1200 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ СТП Елизовского района, Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пионерского сельского поселения на 2018-2022 с перспективой до 2037 года, Проект планировки |
| **Объекты местного значения в сфере отдыха и туризма** |
|  | Строительство гостиницы | Пионерское СП | до 3 этажей | Не устанавливается | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки/ предложение разработчиков на основании предложений, содержащихся в СТП Камчатского края |
|  | Строительство конно - спортивного клуба | Пионерское СП | 1 объект | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ предложение разработчиков на основании предложений, содержащихся в СТП Камчатского края |
|  | Строительство базы отдыха | Пионерское СП | 1 объект | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ предложение разработчиков на основании предложений, содержащихся в СТП Камчатского края |
|  | Строительство гостевых домов | Пионерское СП | 1 объект | Не устанавливается | Расчетный срок | Зона специализированной общественной застройки/ предложение разработчиков на основании предложений, содержащихся в СТП Камчатского края |
| **Объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и обслуживания** |
|  | Строительство торгово-развлекательных центров с кинозалами, предприятиями общественного питания бытового обслуживания | Пионерское СП | 2 объекта – 3 этажа | Не устанавливается | Первая очередь | Многофункциональная общественно - деловая зона / Проект планировки |
|  | Строительство многофункционального торгово-бытового комплекса | Пионерское СП | 2 объекта – 3 этажа | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Многофункциональная общественно - деловая зона / Проект планировки |
|  | Строительство предприятий торговли (магазины смешанных товаров) | Пионерское СП | требуется уточнение на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь / Расчетный срок | Многофункциональная общественно - деловая зона / Проект планировки |
|  | Строительство предприятия общественного питания | Пионерское СП | 1 кафе | Не устанавливается | Расчётный срок | Многофункциональная общественно - деловая зона / Проект планировки |
|  | Строительство бани с прачечной | Пионерское СП | 50 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Многофункциональная общественно - деловая зона / Проект планировки |
| **Прочие объекты обслуживания местного значения** |
|  | Строительство храмового комплекса | Пионерское СП | 1 объект | Не устанавливается | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки / Проект планировки |
|  | Строительство часовни | Пионерское СП | 1 объект | Не устанавливается | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки / Проект планировки |

* 1. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Наименование | Параметрыфункциональных зон | Сведения о планируемых объектах (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| площадь, га | % | федеральногозначения | региональногозначения | местного значения |
|  | **Общая площадь муниципального образования** | **1536,18** | **100** | × | × | × |
|  | Зона застройки индивидуальными и жилыми домами | 313,71 | 20,42 | - | - | индивидуальные жилые дома |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный) | 19,77 | 1,29 | - | - | двух подъездные многоквартирные жилые дома до 3-х этажей, блокированные жилые дома |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 2,59 | 0,17 | - | - | двух подъездные многоквартирные жилые дома до 9 этажей |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 66,98 | 4,36 |  |  | двух подъездные многоквартирные жилые дома 9 и более этажей |
|  | Общественно-деловые зоны | 57,93 | 3,77 | - |  | -культурно-досуговый центр;-два торгово-развлекательных центра с кинозалами, предприятиями общественного питания, бытового обслуживания;-два многофункциональных торгово-бытовых комплекса;-гостиница;-предприятие торгового назначения (магазин смешанных товаров);-культовое сооружение (храмовый комплекс);-часовня;-баня на 50 мест с прачечной;-предприятие общественного питания. |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 74,59 | 4,85 | - |  | строительство шести дошкольных образовательных организаций 5 объектов по 140 мест каждый, и 1 объект-180 мест |
| фельдшерско-акушерский пункт |
| поликлиника |
| строительство новой школы на 1050 мест |
| строительство школы искусств на 180 мест |
| строительство гостиницы |
| строительство многофункциональных спортивных площадок и стадиона |
| строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
| строительство ДЮСШ на 50 мест |
|  | Производственная зона | 81,52 | 5,31 | - | строительство объекта обеспечения пожарной безопасности на 7 автомобилей | - |
| птицефабрикамодернизация |
|  | Коммунально-складская зона | 19,47 | 1,27 | - | - | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 81,52 | 5,31 | - | строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" | строительство насосной станции III-ого подъема |
| бурение и опробование разведочно-эксплуатационной скважины на воду на участке недр местного значения «Светлый-3» |
| строительство нового резервуара скв. №2094,  |
| устройство ЗСО резервуара скв. №2094, скв. №16-166 |
| строительство РЧВ объем 2х3000 м3, 2х2000 м3 |
| реконструкция и вывод в резерв скв. №2014, скв. №16-166 |
| реконструкцию насосной станции ВНС «Пионерская» (1 этап). |
| ликвидация трех резервуаров чистой воды в п. Светлый |
| реконструкция (строительство) КОС «Пионерские» Пионерского сельского поселения |
| строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" |
| строительство 4-х канализационных насосных станций в п. Пионерский производительностью 4940 м3/сут., 360 м3/сут., 38 м3/час., 35 м3/час. |
| строительство трансформаторных подстанций – 20 ед. |
| строительство распределительной подстанции 35/10 кВ |
| строительство газорегуляторных пунктов – 18 шт. |
| строительство катодных станций – 25 шт. |
| строительство котельной на газовом топливе |
| строительство котельной центра детского творчества |
| строительство котельной санаторной школы-интерната |
| строительство котельной проектной камчатской краевой больницы. |
| строительство котельной нового жилого района |
| строительство центральных тепловыхпунктов (ЦТП) |
| строительство автоматическойтелефонной станции |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 119,61 | 7,79 | - | - | Строительство 3-х станций технического обслуживания на 8 постов |
| Строительство гаражей индивидуальных легковых автомобилей |
| Реконструкция автозаправочной станции |
| Строительство остановок общественногопассажирского транспорта |
|  | Зона транспортной инфраструктуры: улично-дорожная сеть | 161,38 | 10,51 |  |  |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 7,36 | 0,48 | - | - | - |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 61,98 | 4,03 |  |  |  |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 85,99 | 5,60 | - | - | - |
|  | Зона рекреационного назначения | 144,45 | 9,40 | - | - | Центральный парк отдыха населения - |
| Строительство конно - спортивного клуба |
| Строительство базы отдыха |
| Строительство гостевых домов |
|  | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 61,45 | 4,00 | - | - |  |
|  | Зона лесов | 1,27 | 0,08 |  |  |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 131,78 | 8,58 | - | - | - |
|  | Зона режимных территорий | 44,62 | 2,90 |  |  |  |
|  | Иные зоны | 66,02 | 4,30 |  |  |  |

# **Приложения**

* 1. Каталог координат поворотных точек границы п. Пионерский

Площадь 5 626 153 кв. м



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****пун-кта** | **X** | **Y** |
| 1 | 1 406 541,52 | 570 318,79 |
| 2 | 1 406 958,82 | 570 330,98 |
| 3 | 1 406 964,28 | 570 331,08 |
| 4 | 1 407 028,87 | 570 333,12 |
| 5 | 1 407 040,17 | 570 316,61 |
| 6 | 1 407 113,47 | 570 242,67 |
| 7 | 1 407 330,18 | 570 094,20 |
| 8 | 1 407 479,47 | 570 036,84 |
| 9 | 1 407 636,18 | 570 020,14 |
| 10 | 1 407 769,65 | 570 016,43 |
| 11 | 1 407 763,44 | 569 972,89 |
| 12 | 1 407 758,44 | 569 953,18 |
| 13 | 1 407 757,20 | 569 949,12 |
| 14 | 1 407 750,91 | 569 931,62 |
| 15 | 1 407 745,86 | 569 920,48 |
| 16 | 1 407 743,90 | 569 916,51 |
| 17 | 1 407 730,58 | 569 893,59 |
| 18 | 1 407 722,11 | 569 881,78 |
| 19 | 1 407 589,30 | 569 724,52 |
| 20 | 1 407 515,33 | 569 651,06 |
| 21 | 1 407 389,68 | 569 540,02 |
| 22 | 1 407 312,57 | 569 479,35 |
| 23 | 1 407 121,34 | 569 436,81 |
| 24 | 1 407 094,06 | 569 428,49 |
| 25 | 1 407 068,42 | 569 416,07 |
| 26 | 1 407 044,97 | 569 396,72 |
| 27 | 1 407 029,48 | 569 377,59 |
| 28 | 1 407 018,09 | 569 356,48 |
| 29 | 1 406 980,06 | 569 269,62 |
| 30 | 1 406 940,08 | 569 190,31 |
| 31 | 1 406 927,27 | 569 170,36 |
| 32 | 1 406 894,53 | 569 134,46 |
| 33 | 1 406 799,64 | 569 063,64 |
| 34 | 1 406 763,78 | 569 047,30 |
| 35 | 1 406 709,84 | 569 031,04 |
| 36 | 1 406 664,63 | 569 007,65 |
| 37 | 1 406 623,72 | 568 975,13 |
| 38 | 1 406 602,93 | 568 950,09 |
| 39 | 1 406 504,80 | 568 755,77 |
| 40 | 1 406 494,33 | 568 734,25 |
| 41 | 1 406 483,20 | 568 712,99 |
| 42 | 1 406 523,66 | 568 690,73 |
| 43 | 1 406 549,35 | 568 676,60 |
| 44 | 1 406 508,68 | 568 622,53 |
| 45 | 1 406 464,85 | 568 564,32 |
| 46 | 1 406 462,42 | 568 561,08 |
| 47 | 1 406 458,43 | 568 556,52 |
| 48 | 1 406 441,84 | 568 524,17 |
| 49 | 1 406 439,35 | 568 516,02 |
| 50 | 1 406 418,13 | 568 483,72 |
| 51 | 1 406 413,73 | 568 478,21 |
| 52 | 1 406 407,16 | 568 471,54 |
| 53 | 1 406 382,55 | 568 460,52 |
| 54 | 1 406 353,71 | 568 422,83 |
| 55 | 1 406 338,23 | 568 407,12 |
| 56 | 1 406 333,08 | 568 399,42 |
| 57 | 1 406 326,02 | 568 384,44 |
| 58 | 1 406 311,90 | 568 362,22 |
| 59 | 1 406 289,69 | 568 324,61 |
| 60 | 1 406 286,34 | 568 316,17 |
| 61 | 1 406 283,02 | 568 294,03 |
| 62 | 1 406 251,70 | 568 235,48 |
| 63 | 1 406 233,93 | 568 196,11 |
| 64 | 1 406 220,27 | 568 151,77 |
| 65 | 1 406 218,89 | 568 134,18 |
| 66 | 1 406 215,22 | 568 119,78 |
| 67 | 1 406 209,64 | 568 107,17 |
| 68 | 1 406 205,71 | 568 100,33 |
| 69 | 1 406 205,20 | 568 094,47 |
| 70 | 1 406 206,57 | 568 087,39 |
| 71 | 1 406 208,32 | 568 080,41 |
| 72 | 1 406 208,41 | 568 070,35 |
| 73 | 1 406 204,04 | 568 059,58 |
| 74 | 1 406 197,50 | 568 036,37 |
| 75 | 1 406 194,23 | 568 030,29 |
| 76 | 1 406 185,24 | 568 020,31 |
| 77 | 1 406 172,80 | 568 000,45 |
| 78 | 1 406 151,22 | 567 954,26 |
| 79 | 1 406 126,65 | 567 915,13 |
| 80 | 1 406 115,99 | 567 900,87 |
| 81 | 1 406 102,25 | 567 878,26 |
| 82 | 1 406 085,50 | 567 843,26 |
| 83 | 1 406 082,41 | 567 827,08 |
| 84 | 1 406 067,92 | 567 805,42 |
| 85 | 1 406 056,08 | 567 783,77 |
| 86 | 1 406 051,42 | 567 781,64 |
| 87 | 1 406 046,84 | 567 766,08 |
| 88 | 1 406 041,41 | 567 749,62 |
| 89 | 1 406 032,92 | 567 727,68 |
| 90 | 1 406 024,47 | 567 689,73 |
| 91 | 1 406 016,35 | 567 662,19 |
| 92 | 1 406 009,74 | 567 633,33 |
| 93 | 1 405 984,63 | 567 598,10 |
| 94 | 1 405 970,66 | 567 572,19 |
| 95 | 1 405 919,52 | 567 522,51 |
| 96 | 1 405 879,21 | 567 490,22 |
| 97 | 1 405 864,40 | 567 471,22 |
| 98 | 1 405 837,60 | 567 424,62 |
| 99 | 1 405 789,20 | 567 369,52 |
| 100 | 1 405 761,32 | 567 329,58 |
| 101 | 1 405 740,14 | 567 302,96 |
| 102 | 1 405 730,82 | 567 287,63 |
| 103 | 1 405 720,18 | 567 264,94 |
| 104 | 1 405 720,11 | 567 264,96 |
| 105 | 1 405 718,43 | 567 261,56 |
| 106 | 1 405 715,50 | 567 256,74 |
| 107 | 1 405 710,80 | 567 250,44 |
| 108 | 1 405 705,78 | 567 244,18 |
| 109 | 1 405 699,21 | 567 237,65 |
| 110 | 1 405 689,72 | 567 225,98 |
| 111 | 1 405 681,39 | 567 220,79 |
| 112 | 1 405 675,28 | 567 219,12 |
| 113 | 1 405 665,92 | 567 218,55 |
| 114 | 1 405 659,84 | 567 219,01 |
| 115 | 1 405 654,46 | 567 220,32 |
| 116 | 1 405 649,76 | 567 222,45 |
| 117 | 1 405 644,94 | 567 225,80 |
| 118 | 1 405 642,19 | 567 228,42 |
| 119 | 1 405 640,67 | 567 231,20 |
| 120 | 1 405 640,42 | 567 234,68 |
| 121 | 1 405 643,05 | 567 242,41 |
| 122 | 1 405 643,58 | 567 245,35 |
| 123 | 1 405 643,60 | 567 247,33 |
| 124 | 1 405 643,02 | 567 249,11 |
| 125 | 1 405 641,93 | 567 250,05 |
| 126 | 1 405 640,44 | 567 250,41 |
| 127 | 1 405 633,57 | 567 250,58 |
| 128 | 1 405 628,55 | 567 248,50 |
| 129 | 1 405 624,80 | 567 248,45 |
| 130 | 1 405 620,94 | 567 247,53 |
| 131 | 1 405 617,03 | 567 246,03 |
| 132 | 1 405 613,13 | 567 243,02 |
| 133 | 1 405 608,39 | 567 240,15 |
| 134 | 1 405 599,85 | 567 236,29 |
| 135 | 1 405 594,74 | 567 232,47 |
| 136 | 1 405 592,30 | 567 229,68 |
| 137 | 1 405 590,27 | 567 228,15 |
| 138 | 1 405 587,50 | 567 227,55 |
| 139 | 1 405 584,29 | 567 228,11 |
| 140 | 1 405 576,74 | 567 232,76 |
| 141 | 1 405 573,96 | 567 233,52 |
| 142 | 1 405 541,07 | 567 232,23 |
| 143 | 1 405 526,28 | 567 229,50 |
| 144 | 1 405 520,55 | 567 226,85 |
| 145 | 1 405 515,59 | 567 225,29 |
| 146 | 1 405 509,64 | 567 224,46 |
| 147 | 1 405 502,00 | 567 224,46 |
| 148 | 1 405 494,06 | 567 222,72 |
| 149 | 1 405 491,14 | 567 221,08 |
| 150 | 1 405 487,26 | 567 220,41 |
| 151 | 1 405 483,04 | 567 220,39 |
| 152 | 1 405 478,80 | 567 219,58 |
| 153 | 1 405 475,20 | 567 217,82 |
| 154 | 1 405 471,00 | 567 213,34 |
| 155 | 1 405 468,67 | 567 211,60 |
| 156 | 1 405 466,85 | 567 209,39 |
| 157 | 1 405 464,49 | 567 207,94 |
| 158 | 1 405 461,00 | 567 207,68 |
| 159 | 1 405 456,12 | 567 210,67 |
| 160 | 1 405 453,91 | 567 211,17 |
| 161 | 1 405 451,86 | 567 210,63 |
| 162 | 1 405 450,16 | 567 208,80 |
| 163 | 1 405 447,63 | 567 198,89 |
| 164 | 1 405 445,16 | 567 192,28 |
| 165 | 1 405 440,61 | 567 184,97 |
| 166 | 1 405 438,07 | 567 181,92 |
| 167 | 1 405 432,88 | 567 177,34 |
| 168 | 1 405 427,58 | 567 164,82 |
| 169 | 1 405 396,57 | 567 201,92 |
| 170 | 1 405 345,68 | 567 221,66 |
| 171 | 1 405 298,98 | 567 218,09 |
| 172 | 1 405 257,88 | 567 219,40 |
| 173 | 1 405 220,92 | 567 201,26 |
| 174 | 1 405 169,71 | 567 154,20 |
| 175 | 1 405 088,43 | 567 144,74 |
| 176 | 1 405 041,08 | 567 117,82 |
| 177 | 1 404 984,36 | 567 078,67 |
| 178 | 1 404 926,45 | 567 064,60 |
| 179 | 1 404 882,79 | 567 044,64 |
| 180 | 1 404 829,82 | 567 058,25 |
| 181 | 1 404 762,29 | 567 040,04 |
| 182 | 1 404 673,21 | 566 994,30 |
| 183 | 1 404 564,52 | 566 986,25 |
| 184 | 1 404 538,83 | 566 973,98 |
| 185 | 1 404 485,65 | 566 929,66 |
| 186 | 1 404 381,28 | 566 882,20 |
| 187 | 1 404 322,99 | 566 811,74 |
| 188 | 1 404 265,82 | 566 771,73 |
| 189 | 1 404 236,99 | 566 785,34 |
| 190 | 1 404 205,77 | 566 757,73 |
| 191 | 1 404 143,73 | 566 760,49 |
| 192 | 1 404 108,36 | 566 749,77 |
| 193 | 1 404 078,73 | 566 725,40 |
| 194 | 1 404 072,45 | 566 704,42 |
| 195 | 1 404 026,63 | 566 710,97 |
| 196 | 1 403 953,85 | 566 708,13 |
| 197 | 1 403 922,27 | 566 705,43 |
| 198 | 1 403 914,89 | 566 716,61 |
| 199 | 1 403 940,38 | 566 737,77 |
| 200 | 1 403 926,90 | 566 756,62 |
| 201 | 1 403 923,93 | 566 794,27 |
| 202 | 1 403 932,94 | 566 820,50 |
| 203 | 1 403 941,24 | 566 849,04 |
| 204 | 1 403 918,71 | 566 870,58 |
| 205 | 1 403 894,58 | 566 875,21 |
| 206 | 1 403 874,69 | 566 898,33 |
| 207 | 1 403 865,88 | 566 923,71 |
| 208 | 1 403 787,99 | 566 886,83 |
| 209 | 1 403 739,90 | 566 871,60 |
| 210 | 1 403 687,07 | 566 857,05 |
| 211 | 1 403 653,67 | 566 838,75 |
| 212 | 1 403 615,08 | 566 806,19 |
| 213 | 1 403 630,09 | 566 870,88 |
| 214 | 1 403 600,91 | 566 920,88 |
| 215 | 1 403 597,17 | 566 944,39 |
| 216 | 1 403 574,32 | 566 979,81 |
| 217 | 1 403 984,22 | 567 516,86 |
| 218 | 1 403 856,41 | 567 748,27 |
| 219 | 1 403 858,70 | 567 793,42 |
| 220 | 1 403 985,86 | 567 803,88 |
| 221 | 1 404 040,05 | 567 798,62 |
| 222 | 1 404 094,86 | 567 793,42 |
| 223 | 1 404 156,46 | 567 787,58 |
| 224 | 1 404 687,70 | 568 583,22 |
| 225 | 1 404 698,48 | 568 590,81 |
| 226 | 1 404 709,36 | 568 599,12 |
| 227 | 1 404 818,89 | 568 650,75 |
| 228 | 1 404 902,55 | 568 738,59 |
| 229 | 1 405 008,19 | 568 862,22 |
| 230 | 1 405 035,35 | 568 916,84 |
| 231 | 1 405 240,45 | 569 193,38 |
| 232 | 1 405 242,28 | 569 196,97 |
| 233 | 1 405 276,53 | 569 261,79 |
| 234 | 1 405 291,75 | 569 293,67 |
| 235 | 1 405 295,41 | 569 299,35 |
| 236 | 1 405 304,73 | 569 313,86 |
| 237 | 1 406 183,72 | 569 557,67 |
| 238 | 1 405 713,21 | 569 551,93 |
| 239 | 1 405 704,24 | 569 627,49 |
| 240 | 1 405 812,21 | 569 783,85 |
| 241 | 1 406 080,83 | 569 991,51 |
| 242 | 1 406 494,65 | 569 994,60 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы п. Светлый

Площадь 6 185 229 кв. м



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****пун-кта** | **X** | **Y** |
| 1 | 1 407 769,65 | 570 016,43 |
| 2 | 1 407 782,06 | 570 016,77 |
| 3 | 1 407 835,58 | 570 010,53 |
| 4 | 1 408 039,26 | 570 019,68 |
| 5 | 1 408 293,11 | 570 010,71 |
| 6 | 1 408 440,38 | 569 980,03 |
| 7 | 1 408 586,64 | 569 937,54 |
| 8 | 1 408 732,66 | 569 873,85 |
| 9 | 1 408 947,59 | 569 743,34 |
| 10 | 1 408 976,87 | 569 718,14 |
| 11 | 1 409 102,65 | 569 611,59 |
| 12 | 1 409 229,11 | 569 446,78 |
| 13 | 1 409 281,35 | 569 373,98 |
| 14 | 1 409 286,90 | 569 305,39 |
| 15 | 1 409 267,65 | 569 281,24 |
| 16 | 1 409 265,08 | 569 278,02 |
| 17 | 1 409 261,67 | 569 273,78 |
| 18 | 1 409 261,51 | 569 273,54 |
| 19 | 1 409 252,80 | 569 262,61 |
|  |  |  |
| 20 | 1 409 245,56 | 569 254,50 |
| 21 | 1 409 156,18 | 569 192,10 |
| 22 | 1 409 140,68 | 569 179,77 |
| 23 | 1 409 124,79 | 569 166,53 |
| 24 | 1 409 110,41 | 569 153,36 |
| 25 | 1 409 098,53 | 569 139,16 |
| 26 | 1 409 090,36 | 569 128,52 |
| 27 | 1 409 069,36 | 569 099,30 |
| 28 | 1 408 988,64 | 568 974,44 |
| 29 | 1 408 909,00 | 568 854,96 |
| 30 | 1 408 380,23 | 568 153,26 |
| 31 | 1 408 281,11 | 568 048,18 |
| 32 | 1 408 249,72 | 568 006,64 |
| 33 | 1 408 216,02 | 567 963,62 |
| 34 | 1 408 180,26 | 567 916,69 |
| 35 | 1 408 144,15 | 567 871,85 |
| 36 | 1 408 119,93 | 567 840,72 |
| 37 | 1 408 100,70 | 567 816,39 |
| 38 | 1 408 096,01 | 567 810,48 |
| 39 | 1 408 095,96 | 567 810,50 |
| 40 | 1 408 093,39 | 567 807,30 |
| 41 | 1 408 093,44 | 567 807,27 |
| 42 | 1 408 081,75 | 567 792,51 |
| 43 | 1 408 072,38 | 567 778,81 |
| 44 | 1 408 069,72 | 567 772,75 |
| 45 | 1 408 069,76 | 567 766,79 |
| 46 | 1 408 070,50 | 567 764,19 |
| 47 | 1 408 061,78 | 567 760,24 |
| 48 | 1 408 052,44 | 567 754,30 |
| 49 | 1 408 039,34 | 567 743,92 |
| 50 | 1 408 021,22 | 567 729,71 |
| 51 | 1 408 014,86 | 567 723,79 |
| 52 | 1 408 011,00 | 567 720,52 |
| 53 | 1 408 005,34 | 567 716,23 |
| 54 | 1 408 000,14 | 567 713,30 |
| 55 | 1 407 991,78 | 567 709,09 |
| 56 | 1 407 967,86 | 567 696,28 |
| 57 | 1 407 938,38 | 567 682,61 |
| 58 | 1 407 926,14 | 567 676,48 |
| 59 | 1 407 916,98 | 567 670,72 |
| 60 | 1 407 907,75 | 567 663,62 |
| 61 | 1 407 890,24 | 567 650,49 |
| 62 | 1 407 885,40 | 567 647,03 |
| 63 | 1 407 877,60 | 567 640,66 |
| 64 | 1 407 866,73 | 567 633,54 |
| 65 | 1 407 842,73 | 567 619,73 |
| 66 | 1 407 826,56 | 567 609,78 |
| 67 | 1 407 822,26 | 567 606,86 |
| 68 | 1 407 818,40 | 567 603,76 |
| 69 | 1 407 799,18 | 567 591,52 |
| 70 | 1 407 786,97 | 567 584,03 |
| 71 | 1 407 758,79 | 567 564,97 |
| 72 | 1 407 758,79 | 567 565,02 |
| 73 | 1 407 757,05 | 567 563,79 |
| 74 | 1 407 744,34 | 567 554,82 |
| 75 | 1 407 738,97 | 567 551,03 |
| 76 | 1 407 738,97 | 567 550,99 |
| 77 | 1 407 738,48 | 567 550,64 |
| 78 | 1 407 730,20 | 567 543,89 |
| 79 | 1 407 726,50 | 567 540,64 |
| 80 | 1 407 721,82 | 567 535,00 |
| 81 | 1 407 715,74 | 567 527,37 |
| 82 | 1 407 709,38 | 567 520,46 |
| 83 | 1 407 702,03 | 567 513,47 |
| 84 | 1 407 696,03 | 567 508,28 |
| 85 | 1 407 690,82 | 567 504,27 |
| 86 | 1 407 685,09 | 567 499,17 |
| 87 | 1 407 674,45 | 567 485,37 |
| 88 | 1 407 648,19 | 567 478,80 |
| 89 | 1 407 645,58 | 567 476,85 |
| 90 | 1 407 615,44 | 567 469,29 |
| 91 | 1 407 601,32 | 567 465,75 |
| 92 | 1 407 600,90 | 567 462,44 |
| 93 | 1 407 595,69 | 567 445,63 |
| 94 | 1 407 595,34 | 567 444,35 |
| 95 | 1 407 595,35 | 567 444,36 |
| 96 | 1 407 593,77 | 567 438,57 |
| 97 | 1 407 587,40 | 567 408,56 |
| 98 | 1 407 583,84 | 567 389,59 |
| 99 | 1 407 582,91 | 567 381,91 |
| 100 | 1 407 582,35 | 567 372,70 |
| 101 | 1 407 574,67 | 567 369,61 |
| 102 | 1 407 543,74 | 567 350,02 |
| 103 | 1 407 536,66 | 567 343,59 |
| 104 | 1 407 516,97 | 567 321,14 |
| 105 | 1 407 426,56 | 567 206,20 |
| 106 | 1 407 360,05 | 567 130,35 |
| 107 | 1 407 348,06 | 567 121,72 |
| 108 | 1 407 340,66 | 567 122,03 |
| 109 | 1 407 331,30 | 567 119,07 |
| 110 | 1 407 325,46 | 567 114,88 |
| 111 | 1 407 317,77 | 567 106,07 |
| 112 | 1 407 309,71 | 567 098,52 |
| 113 | 1 407 301,99 | 567 092,59 |
| 114 | 1 407 297,23 | 567 089,49 |
| 115 | 1 407 292,82 | 567 087,83 |
| 116 | 1 407 290,04 | 567 087,86 |
| 117 | 1 407 276,37 | 567 090,78 |
| 118 | 1 407 266,50 | 567 097,20 |
| 119 | 1 407 260,60 | 567 088,13 |
| 120 | 1 407 197,88 | 567 036,69 |
| 121 | 1 407 192,63 | 567 030,86 |
| 122 | 1 407 190,04 | 567 026,97 |
| 123 | 1 407 187,64 | 567 023,53 |
| 124 | 1 407 184,60 | 567 016,54 |
| 125 | 1 407 205,83 | 567 007,33 |
| 126 | 1 407 228,99 | 567 006,29 |
| 127 | 1 407 228,76 | 566 998,47 |
| 128 | 1 407 228,86 | 566 968,89 |
| 129 | 1 407 229,90 | 566 837,52 |
| 130 | 1 407 229,30 | 566 837,37 |
| 131 | 1 407 084,21 | 566 799,71 |
| 132 | 1 406 930,13 | 566 714,46 |
| 133 | 1 406 843,04 | 566 691,56 |
| 134 | 1 406 773,44 | 566 649,06 |
| 135 | 1 406 706,15 | 566 647,85 |
| 136 | 1 406 656,48 | 566 616,52 |
| 137 | 1 406 648,61 | 566 613,12 |
| 138 | 1 406 644,67 | 566 611,62 |
| 139 | 1 406 640,17 | 566 611,05 |
| 140 | 1 406 636,06 | 566 610,16 |
| 141 | 1 406 628,98 | 566 601,74 |
| 142 | 1 406 626,52 | 566 599,05 |
| 143 | 1 406 626,12 | 566 599,03 |
| 144 | 1 406 620,19 | 566 596,28 |
| 145 | 1 406 610,79 | 566 592,66 |
| 146 | 1 406 600,64 | 566 588,26 |
| 147 | 1 406 583,59 | 566 579,00 |
| 148 | 1 406 574,48 | 566 577,20 |
| 149 | 1 406 563,42 | 566 576,06 |
| 150 | 1 406 554,38 | 566 576,38 |
| 151 | 1 406 547,93 | 566 577,57 |
| 152 | 1 406 545,42 | 566 579,00 |
| 153 | 1 406 535,69 | 566 582,00 |
| 154 | 1 406 527,01 | 566 585,88 |
| 155 | 1 406 518,04 | 566 590,43 |
| 156 | 1 406 509,84 | 566 594,41 |
| 157 | 1 406 501,25 | 566 600,02 |
| 158 | 1 406 494,20 | 566 604,09 |
| 159 | 1 406 486,28 | 566 608,26 |
| 160 | 1 406 475,81 | 566 612,04 |
| 161 | 1 406 465,28 | 566 613,78 |
| 162 | 1 406 455,19 | 566 614,47 |
| 163 | 1 406 427,98 | 566 600,04 |
| 164 | 1 406 422,13 | 566 599,04 |
| 165 | 1 406 411,45 | 566 600,02 |
| 166 | 1 406 405,11 | 566 600,64 |
| 167 | 1 406 398,56 | 566 601,94 |
| 168 | 1 406 392,09 | 566 606,31 |
| 169 | 1 406 386,73 | 566 615,69 |
| 170 | 1 406 383,98 | 566 623,55 |
| 171 | 1 406 381,89 | 566 632,49 |
| 172 | 1 406 380,24 | 566 635,64 |
| 173 | 1 406 377,92 | 566 637,45 |
| 174 | 1 406 373,01 | 566 637,99 |
| 175 | 1 406 368,77 | 566 639,31 |
| 176 | 1 406 367,12 | 566 640,83 |
| 177 | 1 406 362,96 | 566 644,75 |
| 178 | 1 406 361,19 | 566 650,11 |
| 179 | 1 406 359,92 | 566 652,21 |
| 180 | 1 406 356,82 | 566 655,27 |
| 181 | 1 406 355,85 | 566 656,61 |
| 182 | 1 406 355,44 | 566 660,93 |
| 183 | 1 406 355,02 | 566 664,30 |
| 184 | 1 406 353,86 | 566 666,69 |
| 185 | 1 406 351,83 | 566 667,44 |
| 186 | 1 406 347,49 | 566 668,47 |
| 187 | 1 406 345,08 | 566 670,08 |
| 188 | 1 406 344,59 | 566 672,00 |
| 189 | 1 406 345,43 | 566 673,94 |
| 190 | 1 406 347,54 | 566 675,00 |
| 191 | 1 406 355,71 | 566 675,16 |
| 192 | 1 406 358,40 | 566 675,95 |
| 193 | 1 406 360,41 | 566 677,12 |
| 194 | 1 406 361,62 | 566 682,71 |
| 195 | 1 406 358,52 | 566 685,47 |
| 196 | 1 406 353,70 | 566 687,17 |
| 197 | 1 406 347,74 | 566 687,69 |
| 198 | 1 406 343,78 | 566 689,88 |
| 199 | 1 406 342,49 | 566 692,54 |
| 200 | 1 406 341,45 | 566 693,61 |
| 201 | 1 406 341,22 | 566 698,61 |
| 202 | 1 406 342,82 | 566 701,99 |
| 203 | 1 406 346,36 | 566 705,47 |
| 204 | 1 406 349,13 | 566 708,18 |
| 205 | 1 406 350,26 | 566 710,78 |
| 206 | 1 406 348,39 | 566 715,87 |
| 207 | 1 406 347,79 | 566 719,32 |
| 208 | 1 406 348,14 | 566 723,27 |
| 209 | 1 406 349,86 | 566 725,97 |
| 210 | 1 406 351,76 | 566 728,30 |
| 211 | 1 406 351,45 | 566 731,37 |
| 212 | 1 406 349,98 | 566 734,24 |
| 213 | 1 406 349,77 | 566 737,03 |
| 214 | 1 406 353,49 | 566 740,81 |
| 215 | 1 406 356,93 | 566 744,58 |
| 216 | 1 406 358,32 | 566 750,45 |
| 217 | 1 406 357,23 | 566 756,31 |
| 218 | 1 406 356,78 | 566 758,93 |
| 219 | 1 406 356,04 | 566 760,44 |
| 220 | 1 406 353,05 | 566 761,76 |
| 221 | 1 406 349,68 | 566 762,79 |
| 222 | 1 406 348,02 | 566 764,99 |
| 223 | 1 406 347,72 | 566 767,78 |
| 224 | 1 406 348,67 | 566 769,80 |
| 225 | 1 406 351,15 | 566 772,32 |
| 226 | 1 406 352,38 | 566 774,35 |
| 227 | 1 406 352,45 | 566 777,23 |
| 228 | 1 406 350,03 | 566 780,19 |
| 229 | 1 406 345,88 | 566 781,03 |
| 230 | 1 406 331,81 | 566 780,17 |
| 231 | 1 406 323,98 | 566 780,29 |
| 232 | 1 406 317,81 | 566 781,49 |
| 233 | 1 406 312,99 | 566 784,05 |
| 234 | 1 406 308,64 | 566 786,80 |
| 235 | 1 406 304,40 | 566 788,89 |
| 236 | 1 406 298,61 | 566 791,15 |
| 237 | 1 406 295,24 | 566 791,70 |
| 238 | 1 406 290,88 | 566 789,93 |
| 239 | 1 406 287,57 | 566 789,18 |
| 240 | 1 406 283,72 | 566 790,06 |
| 241 | 1 406 279,30 | 566 792,79 |
| 242 | 1 406 273,58 | 566 795,86 |
| 243 | 1 406 269,17 | 566 796,74 |
| 244 | 1 406 264,77 | 566 796,71 |
| 245 | 1 406 256,63 | 566 799,70 |
| 246 | 1 406 254,02 | 566 800,26 |
| 247 | 1 406 249,94 | 566 799,60 |
| 248 | 1 406 246,55 | 566 798,89 |
| 249 | 1 406 243,20 | 566 798,77 |
| 250 | 1 406 239,32 | 566 800,50 |
| 251 | 1 406 234,22 | 566 802,62 |
| 252 | 1 406 230,97 | 566 803,75 |
| 253 | 1 406 224,22 | 566 803,96 |
| 254 | 1 406 218,98 | 566 804,86 |
| 255 | 1 406 215,37 | 566 805,20 |
| 256 | 1 406 212,50 | 566 805,65 |
| 257 | 1 406 208,71 | 566 807,61 |
| 258 | 1 406 205,56 | 566 809,31 |
| 259 | 1 406 202,26 | 566 809,75 |
| 260 | 1 406 196,66 | 566 810,08 |
| 261 | 1 406 194,62 | 566 810,80 |
| 262 | 1 406 190,93 | 566 813,34 |
| 263 | 1 406 189,29 | 566 815,89 |
| 264 | 1 406 188,28 | 566 819,07 |
| 265 | 1 406 186,03 | 566 825,22 |
| 266 | 1 406 182,97 | 566 829,44 |
| 267 | 1 406 179,33 | 566 833,23 |
| 268 | 1 406 175,50 | 566 834,98 |
| 269 | 1 406 170,09 | 566 837,71 |
| 270 | 1 406 168,36 | 566 839,43 |
| 271 | 1 406 167,76 | 566 840,89 |
| 272 | 1 406 168,22 | 566 842,57 |
| 273 | 1 406 169,77 | 566 845,30 |
| 274 | 1 406 170,00 | 566 849,06 |
| 275 | 1 406 166,84 | 566 852,55 |
| 276 | 1 406 162,00 | 566 855,70 |
| 277 | 1 406 157,94 | 566 860,17 |
| 278 | 1 406 155,30 | 566 863,97 |
| 279 | 1 406 153,65 | 566 867,04 |
| 280 | 1 406 152,31 | 566 872,16 |
| 281 | 1 406 151,28 | 566 875,97 |
| 282 | 1 406 148,96 | 566 879,15 |
| 283 | 1 406 146,27 | 566 881,54 |
| 284 | 1 406 143,50 | 566 882,14 |
| 285 | 1 406 138,48 | 566 881,89 |
| 286 | 1 406 135,02 | 566 882,49 |
| 287 | 1 406 132,14 | 566 883,57 |
| 288 | 1 406 125,59 | 566 883,89 |
| 289 | 1 406 120,79 | 566 882,92 |
| 290 | 1 406 118,88 | 566 885,61 |
| 291 | 1 406 098,54 | 566 895,41 |
| 292 | 1 406 052,51 | 566 887,13 |
| 293 | 1 405 957,35 | 566 929,15 |
| 294 | 1 405 906,56 | 566 935,21 |
| 295 | 1 405 873,46 | 566 946,23 |
| 296 | 1 405 861,26 | 566 959,03 |
| 297 | 1 405 852,08 | 567 001,62 |
| 298 | 1 405 822,10 | 567 026,35 |
| 299 | 1 405 700,96 | 567 066,49 |
| 300 | 1 405 637,89 | 567 097,41 |
| 301 | 1 405 582,11 | 567 124,37 |
| 302 | 1 405 552,24 | 567 132,20 |
| 303 | 1 405 494,42 | 567 153,55 |
| 304 | 1 405 427,58 | 567 164,82 |
| 305 | 1 405 432,88 | 567 177,34 |
| 306 | 1 405 438,07 | 567 181,92 |
| 307 | 1 405 440,61 | 567 184,97 |
| 308 | 1 405 445,16 | 567 192,28 |
| 309 | 1 405 447,63 | 567 198,89 |
| 310 | 1 405 450,16 | 567 208,80 |
| 311 | 1 405 451,86 | 567 210,63 |
| 312 | 1 405 453,91 | 567 211,17 |
| 313 | 1 405 456,12 | 567 210,67 |
| 314 | 1 405 461,00 | 567 207,68 |
| 315 | 1 405 464,49 | 567 207,94 |
| 316 | 1 405 466,85 | 567 209,39 |
| 317 | 1 405 468,67 | 567 211,60 |
| 318 | 1 405 471,00 | 567 213,34 |
| 319 | 1 405 475,20 | 567 217,82 |
| 320 | 1 405 478,80 | 567 219,58 |
| 321 | 1 405 483,04 | 567 220,39 |
| 322 | 1 405 487,26 | 567 220,41 |
| 323 | 1 405 491,14 | 567 221,08 |
| 324 | 1 405 494,06 | 567 222,72 |
| 325 | 1 405 502,00 | 567 224,46 |
| 326 | 1 405 509,64 | 567 224,46 |
| 327 | 1 405 515,59 | 567 225,29 |
| 328 | 1 405 520,55 | 567 226,85 |
| 329 | 1 405 526,28 | 567 229,50 |
| 330 | 1 405 541,07 | 567 232,23 |
| 331 | 1 405 573,96 | 567 233,52 |
| 332 | 1 405 576,74 | 567 232,76 |
| 333 | 1 405 584,29 | 567 228,11 |
| 334 | 1 405 587,50 | 567 227,55 |
| 335 | 1 405 590,27 | 567 228,15 |
| 336 | 1 405 592,30 | 567 229,68 |
| 337 | 1 405 594,74 | 567 232,47 |
| 338 | 1 405 599,85 | 567 236,29 |
| 339 | 1 405 608,39 | 567 240,15 |
| 340 | 1 405 613,13 | 567 243,02 |
| 341 | 1 405 617,03 | 567 246,03 |
| 342 | 1 405 620,94 | 567 247,53 |
| 343 | 1 405 624,80 | 567 248,45 |
| 344 | 1 405 628,55 | 567 248,50 |
| 345 | 1 405 633,57 | 567 250,58 |
| 346 | 1 405 640,44 | 567 250,41 |
| 347 | 1 405 641,93 | 567 250,05 |
| 348 | 1 405 643,02 | 567 249,11 |
| 349 | 1 405 643,60 | 567 247,33 |
| 350 | 1 405 643,58 | 567 245,35 |
| 351 | 1 405 643,05 | 567 242,41 |
| 352 | 1 405 640,42 | 567 234,68 |
| 353 | 1 405 640,67 | 567 231,20 |
| 354 | 1 405 642,19 | 567 228,42 |
| 355 | 1 405 644,94 | 567 225,80 |
| 356 | 1 405 649,76 | 567 222,45 |
| 357 | 1 405 654,46 | 567 220,32 |
| 358 | 1 405 659,84 | 567 219,01 |
| 359 | 1 405 665,92 | 567 218,55 |
| 360 | 1 405 675,28 | 567 219,12 |
| 361 | 1 405 681,39 | 567 220,79 |
| 362 | 1 405 689,72 | 567 225,98 |
| 363 | 1 405 699,21 | 567 237,65 |
| 364 | 1 405 705,78 | 567 244,18 |
| 365 | 1 405 710,80 | 567 250,44 |
| 366 | 1 405 715,50 | 567 256,74 |
| 367 | 1 405 718,43 | 567 261,56 |
| 368 | 1 405 720,11 | 567 264,96 |
| 369 | 1 405 720,18 | 567 264,94 |
| 370 | 1 405 730,82 | 567 287,63 |
| 371 | 1 405 740,14 | 567 302,96 |
| 372 | 1 405 761,32 | 567 329,58 |
| 373 | 1 405 782,71 | 567 360,20 |
| 374 | 1 405 789,20 | 567 369,52 |
| 375 | 1 405 837,60 | 567 424,62 |
| 376 | 1 405 864,40 | 567 471,22 |
| 377 | 1 405 879,21 | 567 490,22 |
| 378 | 1 405 919,52 | 567 522,51 |
| 379 | 1 405 970,66 | 567 572,19 |
| 380 | 1 405 984,63 | 567 598,10 |
| 381 | 1 406 009,74 | 567 633,33 |
| 382 | 1 406 016,35 | 567 662,19 |
| 383 | 1 406 024,47 | 567 689,73 |
| 384 | 1 406 032,92 | 567 727,68 |
| 385 | 1 406 041,41 | 567 749,62 |
| 386 | 1 406 046,84 | 567 766,08 |
| 387 | 1 406 051,42 | 567 781,64 |
| 388 | 1 406 056,08 | 567 783,77 |
| 389 | 1 406 067,92 | 567 805,42 |
| 390 | 1 406 082,41 | 567 827,08 |
| 391 | 1 406 085,50 | 567 843,26 |
| 392 | 1 406 102,25 | 567 878,26 |
| 393 | 1 406 115,99 | 567 900,87 |
| 394 | 1 406 126,65 | 567 915,13 |
| 395 | 1 406 151,22 | 567 954,26 |
| 396 | 1 406 172,80 | 568 000,45 |
| 397 | 1 406 185,24 | 568 020,31 |
| 398 | 1 406 194,23 | 568 030,29 |
| 399 | 1 406 197,50 | 568 036,37 |
| 400 | 1 406 204,04 | 568 059,58 |
| 401 | 1 406 208,41 | 568 070,35 |
| 402 | 1 406 208,32 | 568 080,41 |
| 403 | 1 406 206,57 | 568 087,39 |
| 404 | 1 406 205,20 | 568 094,47 |
| 405 | 1 406 205,71 | 568 100,33 |
| 406 | 1 406 209,64 | 568 107,17 |
| 407 | 1 406 215,22 | 568 119,78 |
| 408 | 1 406 218,89 | 568 134,18 |
| 409 | 1 406 220,27 | 568 151,77 |
| 410 | 1 406 233,93 | 568 196,11 |
| 411 | 1 406 251,70 | 568 235,48 |
| 412 | 1 406 283,02 | 568 294,03 |
| 413 | 1 406 286,34 | 568 316,17 |
| 414 | 1 406 289,69 | 568 324,61 |
| 415 | 1 406 311,90 | 568 362,22 |
| 416 | 1 406 326,02 | 568 384,44 |
| 417 | 1 406 333,08 | 568 399,42 |
| 418 | 1 406 338,23 | 568 407,12 |
| 419 | 1 406 353,71 | 568 422,83 |
| 420 | 1 406 382,55 | 568 460,52 |
| 421 | 1 406 407,16 | 568 471,54 |
| 422 | 1 406 413,73 | 568 478,21 |
| 423 | 1 406 418,13 | 568 483,72 |
| 424 | 1 406 439,35 | 568 516,02 |
| 425 | 1 406 441,84 | 568 524,17 |
| 426 | 1 406 458,43 | 568 556,52 |
| 427 | 1 406 462,44 | 568 561,08 |
| 428 | 1 406 464,85 | 568 564,32 |
| 429 | 1 406 508,68 | 568 622,53 |
| 430 | 1 406 549,35 | 568 676,60 |
| 431 | 1 406 523,66 | 568 690,73 |
| 432 | 1 406 483,20 | 568 712,99 |
| 433 | 1 406 494,33 | 568 734,25 |
| 434 | 1 406 504,80 | 568 755,77 |
| 435 | 1 406 602,93 | 568 950,09 |
| 436 | 1 406 623,72 | 568 975,13 |
| 437 | 1 406 664,63 | 569 007,65 |
| 438 | 1 406 709,84 | 569 031,04 |
| 439 | 1 406 763,78 | 569 047,30 |
| 440 | 1 406 799,64 | 569 063,64 |
| 441 | 1 406 894,53 | 569 134,46 |
| 442 | 1 406 927,27 | 569 170,36 |
| 443 | 1 406 940,08 | 569 190,31 |
| 444 | 1 406 980,06 | 569 269,62 |
| 445 | 1 407 018,09 | 569 356,48 |
| 446 | 1 407 029,48 | 569 377,59 |
| 447 | 1 407 044,97 | 569 396,72 |
| 448 | 1 407 068,42 | 569 416,07 |
| 449 | 1 407 094,06 | 569 428,49 |
| 450 | 1 407 121,34 | 569 436,81 |
| 451 | 1 407 312,57 | 569 479,35 |
| 452 | 1 407 389,68 | 569 540,02 |
| 453 | 1 407 515,33 | 569 651,06 |
| 454 | 1 407 589,30 | 569 724,52 |
| 455 | 1 407 722,11 | 569 881,78 |
| 456 | 1 407 730,58 | 569 893,59 |
| 457 | 1 407 743,90 | 569 916,51 |
| 458 | 1 407 745,86 | 569 920,48 |
| 459 | 1 407 750,91 | 569 931,62 |
| 460 | 1 407 757,20 | 569 949,12 |
| 461 | 1 407 758,44 | 569 953,18 |
| 462 | 1 407 763,44 | 569 972,89 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы п. Крутобереговой

Площадь 3 450 829 кв. м



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****пун-кта** | **X** | **Y** |
| 1 | 1 409 286,90 | 569 305,39 |
| 2 | 1 409 308,78 | 569 263,79 |
| 3 | 1 409 327,31 | 569 242,53 |
| 4 | 1 409 343,28 | 569 223,21 |
| 5 | 1 409 345,15 | 569 220,96 |
| 6 | 1 409 363,14 | 569 204,26 |
| 7 | 1 409 379,19 | 569 199,28 |
| 8 | 1 409 390,91 | 569 190,17 |
| 9 | 1 409 426,73 | 569 156,54 |
| 10 | 1 409 435,04 | 569 152,22 |
| 11 | 1 409 453,41 | 569 120,40 |
| 12 | 1 409 466,74 | 569 097,38 |
| 13 | 1 409 508,05 | 569 027,96 |
| 14 | 1 409 560,43 | 568 958,17 |
| 15 | 1 409 571,03 | 568 936,72 |
| 16 | 1 409 587,61 | 568 922,80 |
| 17 | 1 409 606,86 | 568 893,04 |
| 18 | 1 409 611,11 | 568 875,87 |
| 19 | 1 409 628,03 | 568 825,76 |
| 20 | 1 409 637,80 | 568 811,23 |
| 21 | 1 409 645,68 | 568 802,41 |
| 22 | 1 409 676,55 | 568 790,20 |
| 23 | 1 409 694,13 | 568 772,01 |
| 24 | 1 409 690,89 | 568 752,52 |
| 25 | 1 409 694,32 | 568 735,15 |
| 26 | 1 409 717,67 | 568 717,29 |
| 27 | 1 409 727,01 | 568 710,48 |
| 28 | 1 409 750,64 | 568 690,43 |
| 29 | 1 409 788,49 | 568 668,15 |
| 30 | 1 409 809,10 | 568 660,03 |
| 31 | 1 409 827,49 | 568 638,77 |
| 32 | 1 409 863,05 | 568 616,59 |
| 33 | 1 409 900,62 | 568 589,87 |
| 34 | 1 409 922,83 | 568 573,40 |
| 35 | 1 409 946,71 | 568 560,07 |
| 36 | 1 409 973,51 | 568 549,49 |
| 37 | 1 409 992,52 | 568 539,68 |
| 38 | 1 410 037,60 | 568 523,12 |
| 39 | 1 410 062,57 | 568 518,31 |
| 40 | 1 410 073,39 | 568 515,46 |
| 41 | 1 410 082,14 | 568 511,78 |
| 42 | 1 410 112,26 | 568 504,25 |
| 43 | 1 410 222,32 | 568 481,02 |
| 44 | 1 410 242,43 | 568 478,12 |
| 45 | 1 410 257,98 | 568 477,76 |
| 46 | 1 410 268,78 | 568 485,48 |
| 47 | 1 410 389,62 | 568 468,95 |
| 48 | 1 410 514,04 | 568 433,78 |
| 49 | 1 410 534,86 | 568 420,87 |
| 50 | 1 410 556,64 | 568 410,17 |
| 51 | 1 410 616,48 | 568 384,83 |
| 52 | 1 410 646,58 | 568 374,91 |
| 53 | 1 410 678,12 | 568 360,42 |
| 54 | 1 410 699,11 | 568 357,01 |
| 55 | 1 410 732,80 | 568 338,88 |
| 56 | 1 410 745,47 | 568 318,48 |
| 57 | 1 410 755,22 | 568 297,53 |
| 58 | 1 410 764,66 | 568 287,17 |
| 59 | 1 410 766,35 | 568 286,42 |
| 60 | 1 410 733,06 | 568 261,42 |
| 61 | 1 410 735,68 | 568 259,30 |
| 62 | 1 410 732,52 | 568 255,59 |
| 63 | 1 410 731,67 | 568 254,60 |
| 64 | 1 410 729,99 | 568 251,38 |
| 65 | 1 410 727,38 | 568 246,36 |
| 66 | 1 410 726,48 | 568 238,15 |
| 67 | 1 410 725,78 | 568 232,00 |
| 68 | 1 410 725,19 | 568 226,75 |
| 69 | 1 410 724,68 | 568 222,21 |
| 70 | 1 410 714,50 | 568 203,00 |
| 71 | 1 410 711,80 | 568 197,98 |
| 72 | 1 410 709,48 | 568 185,73 |
| 73 | 1 410 713,47 | 568 140,59 |
| 74 | 1 410 695,89 | 568 129,65 |
| 75 | 1 410 689,18 | 568 122,84 |
| 76 | 1 410 677,26 | 568 101,03 |
| 77 | 1 410 659,47 | 568 090,77 |
| 78 | 1 410 606,42 | 568 049,26 |
| 79 | 1 410 591,26 | 568 033,53 |
| 80 | 1 410 567,92 | 568 000,18 |
| 81 | 1 410 552,36 | 567 988,05 |
| 82 | 1 410 539,15 | 567 984,64 |
| 83 | 1 410 530,13 | 567 984,87 |
| 84 | 1 410 508,84 | 567 974,19 |
| 85 | 1 410 498,42 | 567 960,29 |
| 86 | 1 410 444,55 | 567 911,87 |
| 87 | 1 410 406,24 | 567 883,93 |
| 88 | 1 410 389,25 | 567 862,46 |
| 89 | 1 410 359,97 | 567 834,50 |
| 90 | 1 410 359,09 | 567 816,98 |
| 91 | 1 410 306,87 | 567 764,77 |
| 92 | 1 410 259,45 | 567 736,54 |
| 93 | 1 410 230,68 | 567 727,87 |
| 94 | 1 410 145,50 | 567 720,84 |
| 95 | 1 410 028,74 | 567 696,72 |
| 96 | 1 409 940,94 | 567 688,23 |
| 97 | 1 409 887,48 | 567 714,23 |
| 98 | 1 409 826,08 | 567 730,40 |
| 99 | 1 409 769,46 | 567 773,85 |
| 100 | 1 409 725,13 | 567 831,84 |
| 101 | 1 409 661,36 | 567 844,46 |
| 102 | 1 409 611,80 | 567 838,89 |
| 103 | 1 409 585,96 | 567 827,02 |
| 104 | 1 409 507,90 | 567 766,20 |
| 105 | 1 409 481,85 | 567 731,33 |
| 106 | 1 409 434,77 | 567 695,84 |
| 107 | 1 409 416,01 | 567 644,22 |
| 108 | 1 409 391,34 | 567 624,65 |
| 109 | 1 409 342,45 | 567 599,94 |
| 110 | 1 409 287,19 | 567 541,10 |
| 111 | 1 409 223,21 | 567 504,30 |
| 112 | 1 409 176,47 | 567 512,82 |
| 113 | 1 409 098,77 | 567 470,65 |
| 114 | 1 409 071,87 | 567 436,71 |
| 115 | 1 409 039,05 | 567 392,17 |
| 116 | 1 409 008,69 | 567 303,05 |
| 117 | 1 408 985,30 | 567 264,96 |
| 118 | 1 408 936,66 | 567 221,00 |
| 119 | 1 408 928,39 | 567 171,45 |
| 120 | 1 408 881,52 | 567 082,48 |
| 121 | 1 408 846,25 | 567 040,48 |
| 122 | 1 408 843,64 | 567 037,37 |
| 123 | 1 408 822,19 | 567 011,83 |
| 124 | 1 408 814,01 | 566 996,12 |
| 125 | 1 408 781,75 | 566 998,27 |
| 126 | 1 408 746,30 | 566 999,49 |
| 127 | 1 408 669,82 | 566 990,62 |
| 128 | 1 408 582,27 | 566 995,17 |
| 129 | 1 408 466,36 | 566 986,85 |
| 130 | 1 408 448,38 | 566 989,64 |
| 131 | 1 408 415,92 | 566 955,76 |
| 132 | 1 408 385,48 | 566 948,93 |
| 133 | 1 408 362,00 | 566 962,57 |
| 134 | 1 408 286,74 | 566 960,03 |
| 135 | 1 408 220,18 | 566 954,80 |
| 136 | 1 408 185,53 | 566 954,43 |
| 137 | 1 408 152,18 | 566 954,18 |
| 138 | 1 408 107,11 | 566 953,29 |
| 139 | 1 407 987,64 | 566 950,99 |
| 140 | 1 407 980,26 | 566 948,93 |
| 141 | 1 407 930,48 | 566 934,89 |
| 142 | 1 407 834,83 | 566 914,43 |
| 143 | 1 407 742,73 | 566 891,97 |
| 144 | 1 407 700,11 | 566 898,23 |
| 145 | 1 407 627,89 | 566 874,30 |
| 146 | 1 407 551,94 | 566 863,61 |
| 147 | 1 407 464,40 | 566 842,19 |
| 148 | 1 407 444,69 | 566 847,27 |
| 149 | 1 407 342,14 | 566 854,45 |
| 150 | 1 407 285,78 | 566 851,05 |
| 151 | 1 407 229,90 | 566 837,52 |
| 152 | 1 407 228,86 | 566 968,89 |
| 153 | 1 407 228,76 | 566 998,47 |
| 154 | 1 407 228,99 | 567 006,29 |
| 155 | 1 407 205,83 | 567 007,33 |
| 156 | 1 407 184,60 | 567 016,54 |
| 157 | 1 407 187,64 | 567 023,53 |
| 158 | 1 407 190,04 | 567 026,97 |
| 159 | 1 407 192,63 | 567 030,86 |
| 160 | 1 407 197,88 | 567 036,69 |
| 161 | 1 407 260,60 | 567 088,13 |
| 162 | 1 407 266,50 | 567 097,20 |
| 163 | 1 407 276,37 | 567 090,78 |
| 164 | 1 407 290,04 | 567 087,86 |
| 165 | 1 407 292,82 | 567 087,83 |
| 166 | 1 407 297,23 | 567 089,49 |
| 167 | 1 407 301,99 | 567 092,59 |
| 168 | 1 407 309,71 | 567 098,52 |
| 169 | 1 407 317,77 | 567 106,07 |
| 170 | 1 407 325,46 | 567 114,88 |
| 171 | 1 407 331,30 | 567 119,07 |
| 172 | 1 407 340,66 | 567 122,03 |
| 173 | 1 407 348,06 | 567 121,72 |
| 174 | 1 407 360,05 | 567 130,35 |
| 175 | 1 407 426,56 | 567 206,20 |
|  |  |  |
| 176 | 1 407 516,97 | 567 321,14 |
| 177 | 1 407 536,66 | 567 343,59 |
| 178 | 1 407 543,74 | 567 350,02 |
| 179 | 1 407 574,67 | 567 369,61 |
| 180 | 1 407 582,35 | 567 372,70 |
| 181 | 1 407 582,91 | 567 381,91 |
| 182 | 1 407 583,84 | 567 389,59 |
| 183 | 1 407 587,40 | 567 408,56 |
| 184 | 1 407 593,77 | 567 438,57 |
| 185 | 1 407 595,35 | 567 444,36 |
| 186 | 1 407 595,34 | 567 444,35 |
| 187 | 1 407 595,69 | 567 445,63 |
| 188 | 1 407 600,90 | 567 462,44 |
| 189 | 1 407 601,32 | 567 465,75 |
| 190 | 1 407 615,44 | 567 469,29 |
| 191 | 1 407 645,58 | 567 476,85 |
| 192 | 1 407 648,19 | 567 478,80 |
| 193 | 1 407 674,45 | 567 485,37 |
| 194 | 1 407 685,09 | 567 499,17 |
| 195 | 1 407 690,82 | 567 504,27 |
| 196 | 1 407 696,03 | 567 508,28 |
| 197 | 1 407 702,03 | 567 513,47 |
| 198 | 1 407 709,38 | 567 520,46 |
| 199 | 1 407 715,74 | 567 527,37 |
| 200 | 1 407 721,82 | 567 535,00 |
| 201 | 1 407 726,50 | 567 540,64 |
| 202 | 1 407 730,20 | 567 543,89 |
| 203 | 1 407 738,48 | 567 550,64 |
| 204 | 1 407 738,97 | 567 550,99 |
| 205 | 1 407 738,97 | 567 551,03 |
| 206 | 1 407 744,34 | 567 554,82 |
| 207 | 1 407 757,05 | 567 563,79 |
| 208 | 1 407 758,79 | 567 565,02 |
| 209 | 1 407 758,79 | 567 564,97 |
| 210 | 1 407 786,97 | 567 584,03 |
| 211 | 1 407 799,18 | 567 591,52 |
| 212 | 1 407 818,40 | 567 603,76 |
| 213 | 1 407 822,26 | 567 606,86 |
| 214 | 1 407 826,56 | 567 609,78 |
| 215 | 1 407 842,73 | 567 619,73 |
| 216 | 1 407 866,73 | 567 633,54 |
| 217 | 1 407 877,60 | 567 640,66 |
| 218 | 1 407 885,40 | 567 647,03 |
| 219 | 1 407 890,24 | 567 650,49 |
| 220 | 1 407 907,75 | 567 663,62 |
| 221 | 1 407 916,98 | 567 670,72 |
| 222 | 1 407 926,14 | 567 676,48 |
| 223 | 1 407 938,38 | 567 682,61 |
| 224 | 1 407 967,86 | 567 696,28 |
| 225 | 1 407 991,78 | 567 709,09 |
| 226 | 1 408 000,14 | 567 713,30 |
| 227 | 1 408 005,34 | 567 716,23 |
| 228 | 1 408 011,00 | 567 720,52 |
| 229 | 1 408 014,86 | 567 723,79 |
| 230 | 1 408 021,22 | 567 729,71 |
| 231 | 1 408 039,34 | 567 743,92 |
| 232 | 1 408 052,44 | 567 754,30 |
| 233 | 1 408 061,78 | 567 760,24 |
| 234 | 1 408 070,50 | 567 764,19 |
| 235 | 1 408 069,76 | 567 766,79 |
| 236 | 1 408 069,72 | 567 772,75 |
| 237 | 1 408 072,38 | 567 778,81 |
| 238 | 1 408 081,75 | 567 792,51 |
| 239 | 1 408 093,44 | 567 807,27 |
| 240 | 1 408 093,39 | 567 807,30 |
| 241 | 1 408 095,96 | 567 810,50 |
| 242 | 1 408 096,01 | 567 810,48 |
| 243 | 1 408 100,70 | 567 816,39 |
| 244 | 1 408 119,93 | 567 840,72 |
| 245 | 1 408 144,15 | 567 871,85 |
| 246 | 1 408 180,26 | 567 916,69 |
| 247 | 1 408 216,02 | 567 963,62 |
| 248 | 1 408 249,72 | 568 006,64 |
| 249 | 1 408 281,11 | 568 048,18 |
| 250 | 1 408 380,23 | 568 153,26 |
| 251 | 1 408 909,00 | 568 854,96 |
| 252 | 1 408 988,64 | 568 974,44 |
| 253 | 1 409 069,36 | 569 099,30 |
| 254 | 1 409 090,36 | 569 128,52 |
| 255 | 1 409 098,53 | 569 139,16 |
| 256 | 1 409 110,41 | 569 153,36 |
| 257 | 1 409 124,79 | 569 166,53 |
| 258 | 1 409 140,68 | 569 179,77 |
| 259 | 1 409 156,18 | 569 192,10 |
| 260 | 1 409 245,56 | 569 254,50 |
| 261 | 1 409 252,80 | 569 262,61 |
| 262 | 1 409 261,51 | 569 273,54 |
| 263 | 1 409 261,67 | 569 273,78 |
| 264 | 1 409 265,08 | 569 278,02 |

1. Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-4)
5. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-6)
7. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-7)
8. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-8)
9. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-9)
10. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-10)
11. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-11)
12. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-12)
13. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-13)
14. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-14)
15. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-15)
16. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-16)
17. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-17)
18. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-18)
19. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-19)
20. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-20)
21. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-21)
22. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-22)
23. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-23)
24. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-24)
25. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-25)
26. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-26)
27. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-27)
28. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-28)
29. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-29)
30. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-30)
31. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-31)
32. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-32)
33. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-33)
34. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-34)
35. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-35)
36. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-36)
37. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-37)
38. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-38)
39. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-39)
40. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-40)
41. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-41)
42. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-42)
43. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-43)
44. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-44)
45. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-45)
46. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-46)
47. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-47)
48. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-48)
49. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-49)
50. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-50)
51. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-51)
52. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-52)
53. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-53)
54. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-54)
55. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-55)
56. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-56)
57. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-57)
58. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-58)
59. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-59)
60. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-60)
61. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-61)
62. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-62)
63. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-63)
64. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-64)
65. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-65)
66. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-66)
67. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-67)
68. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-68)
69. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-69)
70. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-70)
71. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-71)
72. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-72)
73. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-73)
74. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-74)
75. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-75)
76. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-76)
77. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-77)
78. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-78)
79. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-79)
80. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-80)
81. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-81)
82. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-82)
83. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-83)
84. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-84)
85. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м. [↑](#footnote-ref-85)
86. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м. [↑](#footnote-ref-86)
87. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м. [↑](#footnote-ref-87)
88. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м. [↑](#footnote-ref-88)
89. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 10 м. [↑](#footnote-ref-89)
90. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 10 м. [↑](#footnote-ref-90)
91. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 10 м. [↑](#footnote-ref-91)
92. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 10 м. [↑](#footnote-ref-92)
93. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. [↑](#footnote-ref-93)
94. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. [↑](#footnote-ref-94)
95. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется [↑](#footnote-ref-95)
96. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. [↑](#footnote-ref-96)
97. Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-97)
98. Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-98)
99. Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-99)
100. Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-100)
101. Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-101)
102. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-102)
103. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-103)
104. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-104)
105. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-105)
106. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для объектов по обслуживанию легковых автомобилей не более 5 постов (без малярно-жестяных работ), СЗЗ составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-106)
107. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». [↑](#footnote-ref-107)
108. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для автозаправочные станций, предназначенных только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы), СЗЗ составляет 50 м. [↑](#footnote-ref-108)