|  |
| --- |
| Герб Камчатского края |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИКАМЧАТСКОГО КРАЯПРОЕКТ ПРИКАЗА № ХХХ |

|  |  |
| --- | --- |
| г. Петропавловск-Камчатский | от ХХ.ХХ.2021 |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 768 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края из расчета на отопительный период» |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 768 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края из расчета на отопительный период», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр |  | А.А. Питиримов |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | Приложение к проекту приказа |
|  |  |  | Министерства ЖКХ и энергетики |
|  |  |  | Камчатского края |
|  |  |  | от ХХ.ХХ.2021 № ХХХ |
|  |  |  | «Приложение к приказу |
|  |  |  | Министерства ЖКХ и энергетики |
|  |  |  | Камчатского края |
|  |  |  | от 23.12.2016 № 768 |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета** **Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края из расчета на отопительный период** |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | \_\_ | 0,04906 | 0,04906 |
| 2 | \_\_ | 0,04827 | 0,04827 |
| 3-4 | \_\_ | 0,02901 | 0,02901 |
| 5-9 | \_\_ | 0,02433 | \_\_ |
| 10 | \_\_ | 0,02609 | \_\_ |
| 12 | \_\_ | 0,02515 | \_\_ |
| 16 | \_\_ | 0,02940 | \_\_ |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки  |
| 1 | \_\_ | 0,01587 | 0,01587 |
| 2 | \_\_ | 0,01265 | \_\_ |
| 3 | \_\_ | 0,01406 | \_\_ |
| 4-5 | \_\_ | 0,01215 | \_\_ |
| 6-7 | \_\_ | 0,01125 | \_\_ |
| 9 | \_\_ | 0,01117 | \_\_ |
| 10 | \_\_ | 0,01053 | \_\_ |
| 11 | \_\_ | 0,01014 | \_\_ |
| 12 | \_\_ | 0,01167 | \_\_ |