Приложение

к Положению о региональном

государственном строительном

надзоре в Камчатском крае

Критерии

отнесения объектов регионального государственного

строительного надзора в Камчатском крае к категориям риска причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Категория риска | Критерий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Высокий риск | Общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты и эстакады, а также объекты капитального строительства с пролётами от 20 до 100 метров  (не более 12 проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства) |
| 2 | Значительный риск | Производственные здания  (не более 10 проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства) |
| 3 | Умеренный риск | Объекты капитального строительства, не указанные в строках 1 и 2 настоящей таблицы  (не более 7 проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства) |